# Arrêt du système (OFF)

## OFF.CLSDésactiver le pupitre de conduite (CLS)

OFF.CLS-[V].1Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour désactiver le pupitre de conduite.

## OFF.PWRMettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR)

OFF.PWR-[V].1Clauses spécifiques aux trains décrivant les instructions à suivre pour éteindre l’équipement ETCS embarqué.

OFF.PWR.1Lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis hors tension (éteint), le mode passe en mode No Power (se reporter au paragraphe NP - No Power (NP)).