# System Failure (SF)

SF.1Le mode System Failure (SF) s’active en cas de défaillance susceptible de compromettre la sécurité. En mode SF, le conducteur n’assume aucune responsabilité.

SF-[N].1Lorsque le symbole de défaillance de système (MO18, affiché dans la section B7) s’affiche à l’écran, le conducteur doit informer l’agent circulation.

MO18: System failure

Dans ce cas, le conducteur doit alors appliquer les règles non harmonisées.

SF-[V].1Si le symbole de System Failure (MO18) ne peut pas être affiché au DMI, le mode SF est toutefois indiqué par d’autres moyens (par ex., écran noir, écran gelé, témoin lumineux dédié à cet effet, signal sonore, etc.).

SF.2Les transitions de mode suivantes peuvent également être déclenchées depuis le mode SF :

1. Mode NP. Transition déclenchée lorsque l’équipement ETCS embarqué est mis sous tension, se reporter au paragraphe OFF.PWR Mettre hors tension (éteindre) l’équipement ETCS embarqué (PWR).
2. Mode IS. Transition déclenchée lorsque le conducteur isole l’équipement ETCS embarqué, se reporter au paragraphe IS.ENT Entrée en mode d’Isolation (ENT).