# Isolation (IS)

IS.1Le mode Isolation (IS) permet d’isoler physiquement l’équipement ETCS embarqué des freins et autres équipements/systèmes embarqués.

Le conducteur est responsable de l’isolement de l’équipement ETCS embarqué.

## IS.ENTEntrée en mode Isolation (ENT)

IS.ENT-[V].1Le DMI dispose de divers moyens permettant au conducteur d’entrer en mode Isolation lorsque cela s’avère nécessaire.

Chaque train possède sa propre méthode d’entrée en mode Isolation.

En outre, la méthode utilisée pour indiquer au conducteur que l’équipement ETCS embarqué est isolé est également propre à chaque train.

## IS.EXTSortir du mode Isolation (EXT)

IS.EXT-[V].1Une procédure opérationnelle particulière est requise pour pouvoir sortir du mode Isolation. Cette procédure permet de s’assurer que l’équipement ETCS embarqué n’est remis en service que lorsqu’il a été prouvé que la sécurité d’exploitation est pleinement garantie.