# Isolation (IS)

IS.1Die Betriebsart Isolation (IS) wird verwendet, um die ETCS-Fahrzeugeinrichtung physisch von den Bremsen oder anderen fahrzeugseitigen Einrichtungen/Systemen zu isolieren.

Der Triebfahrzeugführer ist verantwortlich für die Isolation der ETCS-Fahrzeugeinrichtung.

## IS.ENTAufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)

IS.ENT-[V].1Der Triebfahrzeugführer kann die Betriebsart Isolation jederzeit auf irgendeiner Weise über das DMI aktivieren.

Wie man in den Betriebsart Isolation gelangt, ist für jeden Zug spezifisch.

Die Art und Weise, wie dem Triebfahrzeugführer angegeben wird, dass die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert ist, ist auch für jeden Zug spezifisch.

## IS.EXTBeenden der Betriebsart Isolation (EXT)

IS.EXT-[V].1Um die Betriebsart Isolation zu beenden, ist ein spezielles betriebliches Verfahren erforderlich. Dadurch wird sichergestellt, dass die ETCS-Fahrzeugeinrichtung nur dann wieder in Betrieb genommen wird, wenn ihre Betriebssicherheit nachgewiesen wurde.