# Abschaltung des Systems (OFF)

## OFF.CLSDas Führerpult schließen (CLS)

OFF.CLS-[V].1Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie das Führerpult geschlossen wird.

## OFF.PWRAusschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR)

OFF.PWR-[V].1Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie die ETCS-Fahrzeugeinrichtung ausgeschaltet wird.

OFF.PWR.1Wenn die ETCS-Fahrzeugeinrichtung aus-/eingeschaltet wird, wechselt die Betriebsart auf No Power (siehe Abschnitt NP - No Power (NP)).