# Sleeping (SL)

SL.1Die Betriebsart Sleeping (SL) wird verwendet, um die ETCS-Fahrzeugeinrichtung eines Nebenfahrzeugs zu verwalten, wenn es ferngesteuert wird.

Da es keinen Triebfahrzeugführer gibt, werden keine Informationen auf dem/den Führerpult(en) des Sleeping-Fahrzeugs angezeigt. Aus diesem Grund muss/müssen das/die Führerpult(e) des Sleeping-Fahrzeugs geschlossen bleiben.

Der Begriff der Verantwortung des Triebfahrzeugführers ist für diese Betriebsart nicht relevant.

In der Betriebsart Sleeping ist das führende Fahrzeug für die Bewegung des Zuges verantwortlich.

SL.2Die folgenden Betriebsartwechsel können von der Betriebsart SL ausgelöst werden:

1. Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.
2. Betriebsart SB. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das Führerpult des Sleeping-Fahrzeugs geöffnet wird, während der Zug fährt (siehe Abschnitt SB.OPN Das Führerpult öffnen (OPN)).
3. Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert (siehe AbschnittIS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)).