# System Failure (SF)

SF.1Die Betriebsart System Failure (SF) wird bei einem Ausfall, der die Sicherheit beeinflusst, aktiviert. In dieser Betriebsart ist der Triebfahrzeugführer nicht verantwortlich.

SF-[N].1Wenn das Symbol Systemausfall (MO18, im Bereich B7 befindlich) angezeigt wird, muss der Triebfahrzeugführer dem Stellwerkswärter über die Situation informieren.

MO18: System failure

Der Triebfahrzeugführer muss nicht harmonisierte Vorschriften anwenden.

SF-[V].1Wenn das Symbol Systemausfall (MO18) nicht auf der DMI angezeigt werden kann, wird die Betriebsart SF auf andere Weise angezeigt (z. B. schwarzer Bildschirm, eingefrorener Bildschirm, spezielle Lampe, Ton, etc.).

SF.2Die folgenden Betriebsartwechsel können von der Betriebsart SF ausgelöst werden:

1. Betriebsart NP. Der Übergang wird ausgelöst, wenn das fahrzeugseitige ETCS ausgeschaltet wird, wie im Abschnitt OFF.PWR Ausschalten des fahrzeugseitigen ETCS (PWR) angegeben.
2. Betriebsart IS. Der Übergang wird ausgelöst, wenn der Triebfahrzeugführer die ETCS-Fahrzeugeinrichtung isoliert (siehe Abschnitt IS.ENT Aufnahme in die Betriebsart Isolation (ENT)).