# Bahnübergang (LX)

LX-[2021.L123].1Wenn sich der Zug einem Bahnübergang (LX) nähert, wird der Triebfahrzeugführer informiert, wenn der Bahnübergang nicht geschützt ist:

LX-[2021.L123].2In den Betriebsarten FS, LS oder OS muss der Triebfahrzeugführer, wenn das Symbol „LX ist nicht geschützt“ (LX01) angezeigt wird, die Vorschrift 7 des Anhangs B im TSI OPE anwenden.

LX01: LX nicht geschützt

LX-[2021.L1.T].1Die Abbildung LX-[2021.L1.T].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn das Symbol „LX nicht geschützt“ (LX01) angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L1.T].F1: Symbol „LX nicht geschützt“ (Touchscreen-Technologie)

LX-[2021.L23.T].1Die Abbildung LX-[2021.L23.T].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn das Symbol „LX nicht geschützt“ (LX01) angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L23.T].F1: Symbol „LX nicht geschützt“ (Touchscreen-Technologie)

LX-[2021.L1.S].1Die Abbildung LX-[2021.L1.S].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn das Symbol „LX nicht geschützt“ (LX01) angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L1.S].F1: Symbol „LX nicht geschützt“ (Softkey-Technologie)

LX-[2021.L23.S].1Die Abbildung LX-[2021.L23.S].F1 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn das Symbol „LX nicht geschützt“ (LX01) angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L23.S].F1: Symbol „LX nicht geschützt“ (Softkey-Technologie)

LX-[2021.L123].3 Das Symbol „LX nicht geschützt“ (LX01) wird solange angezeigt, bis eine der folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Der Bahnübergang-Status wechselt auf LX geschützt.
2. Der Zug durchfährt den Ort des Bahnübergangs.

LX-[2021.L123.N].1In der Betriebsart SR muss der Triebfahrzeugführer, wenn die Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ auf der DMI angezeigt wird, die Vorschrift 7 des Anhangs B im TSI OPE anwenden.

LX-[2021.L1.T].2Die Abbildung LX-[2021.L1.T].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L1.T].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Touchscreen-Technologie)

LX-[2021.L23.T].2 Die Abbildung LX-[2021.L23.T].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L23.T].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Touchscreen-Technologie)

LX-[2021.L1.S].2Die Abbildung LX-[2021.L1.S].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L1.S].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Softkey-Technologie)

LX-[2021.L23.S].2Die Abbildung LX-[2021.L23.S].F2 zeigt ein Beispiel eines DMI-Bildschirms, wenn die Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR angezeigt wird.

Abbildung LX-[2021.L23.S].F2: Textmeldung „Bahnübergang nicht geschützt“ in der Betriebsart SR (Softkey-Technologie)