# Class-B-System (CBS)

## CBS.CNTBedienelemente (CNT)

CBS.CNT-[V].1Zugspezifische Sätze auf den Bedienelementen des im Zug installierten Class-B-Systems.

## CBS.ONEinschalten (ON)

CBS.ON-[V].1Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie das im Zug installierte Class-B-System eingeschaltet wird.

## CBS.SHRangierfahrten (SH)

CBS.SH-[N].1Netzspezifische Sätze, um die Bedingungen anzuzeigen, Rangierfahrten in der Verantwortung des Triebfahrzeugführers durchzuführen, die durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht werden.

CBS.SH-[V].1Zugspezifische Sätze, um anzuzeigen,wie Rangierfahrten in der Verantwortung des Triebfahrzeugführers durchzuführen sind, die durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht werden.

## CBS.OVRDurchfahren eines restriktiven Signals (OVR)

CBS.OVR-[N].1Netzspezifische Sätze, um die Bedingungen anzuzeigen, unter denen der Triebfahrzeugführer berechtigt ist, das restriktive Signal zu überfahren, das durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird.

CBS.OVR-[V].1Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie ein restriktives Signal überfahren werden kann, das durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird.

## CBS.OSFahrten auf Sicht (OS)

CBS.OS-[N].1Netzspezifische Sätze, um die Bedingungen anzugeben, damit ein Zug, der durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird, in ein Streckenabschnitt fahren darf, der bereits von einem anderen Zug belegt ist oder durch irgendeine Art von Hindernis behindert wird.

CBS.OS-[V].1Zugspezifische Sätze, um die Bedingungen anzugeben, wie ein Zug, der durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird, in ein Streckenabschnitt fahren darf, der bereits von einem anderen Zug belegt ist oder durch irgendeine Art von Hindernis behindert wird.

## CBS.BRKBremseingriff (BRK)

CBS.BRK-[V].1Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie der Bremseingriff des im Zug installierten Class-B-Systems verwaltet wird.

## CBS.RVRückwärtsfahrten (RV)

CBS.OVR-[N].1Netzspezifische Sätze, um die Bedingungen anzuzeigen, unter denen der Triebfahrzeugführer berechtigt ist, die Fahrtrichtung des Zugs zu ändern und aus dem gleichen Führerraum zu fahren, der durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird.

CBS.OVR-[V].1Zugspezifische Sätze, um dem Triebfahrzeugführer anzuzeigen,wie die Fahrtrichtung des Zugs aus dem gleichen Führerraum geändert werden kann, in einem Zug, der durch das im Zug installierte Class-B-System überwacht wird.

## CBS.OTHAndere Verfahren (OTH)

CBS.OTH-[V].1Zugspezifische Sätze bezüglich andere Verfahren des Class-B-Systems.

## CBS.DEGGestörte Situationen (DEG)

CBS.DEG-[V].1Zugspezifische Sätze über gestörte Situation des Class-B-Systems.

## CBS.OFFAbschaltung (OFF)

CBS.OFF-[V].1Zugspezifische Sätze, um anzugeben, wie das im Zug installierte Class-B-System ausgeschaltet wird.